VENTILATEUR AIR MULTIPLIER

Caractéristiques du produit
- Ventilateur de table sans pâles 
- Dimension de l'anneau: 30 cm
- Débit d'air: 450 litres/s 
- Puissance: 40 W 
- Technologie  AIR MULTIPLIER : 
un  jet annulaire entraîne l'air environnant, amplifiant 
ainsi son volume par 15. 
-  Pas de pales, pas de flux d’air discontinu : Pas de pales qui hachent l'air signifie que le souffle d'air est doux, sans flux d'air discontinu peu agréable. 

	    	- Sans danger : Pas de pales tranchantes. 

         - Facile à nettoyer : Pas de grilles ou de pales peu accessibles. 

         - Facile à pivoter : Pivote sur son centre de gravité. Reste en position sans accroche. 

       

  	- Variateur d’intensité : Pour régler précisément la puissance de l'air. 

	Description
	 -  L’ouverture de 1.3 mm à l'intérieur de l'anneau amplificateur. C'est là où l'air est poussé vers l'extérieur, 	créant une propulsion circulaire de l'air. 

 	-  L’hélice du moteur tourne à grande vitesse et récupère l'air a à la base du produit afin que ce dernier soit 	amplifié
. 

	-  L’air qui aspiré de la pièce et aspiré par l'hélice du moteur dans le Dyson Air Multiplier va jusqu'à 27	litres/seconde. Une fois à l'intérieur, l'air est pressurisé vers l'anneau amplificateur. 
	-  La rampe aérodynamique est une Inclinaison de la surface intérieure de l'anneau amplificateur. Elle permet 	d'accélérer le souffle d'air et d'en amplifier le débit. 
	-  L’anneau amplificateur: est la partie supérieure du Dyson Air Multiplier. L'air est accéléré à travers une 	rampe	aérodynamique qui amplifie le souffle d'air. 
	-  L’air induit: L'air statique qui entoure la machine est entraîné par le souffle à l'arrière du Dyson Air 	Multiplier. Il est forcé au travers de l'anneau amplificateur. 
	-  Air entraîné: L'air qui passe par l'anneau amplificateur attire avec lui l'air environnant. 
	-  Contrôle de l'oscillation: Rotation à 90°. 
 	-  Contrôle du souffle d'air: Ajuste avec précision la puissance du souffle d'air grâce à un variateur. 
	Caractéristiques techniques
- Durée de vie du produit: 10 ans 
- Garantie: 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement) 
- Inclinaison: 10° de chaque côté 
- Construction robuste: ABS 
- Longueur du câble: 1.8 m 
- Puissance électrique: 230 V-50 Hz - 40 W 
- Dimensions du produit (HxLxP en mm) : 547 x 356 x 152 
- Poids net: 1.79 kg 

Garantie 2ans